**Оборудование, установленное в колледже, в рамках государственной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Волгоградской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** |
|  | **Корпус № 1** |  |
| 1 | Травмобезопасный крючок для костылей ККТ-Б | 1 |
| 2 | Беспроводная система вызова помощи на 2 точки. Приемник сигналов. Кнопка для входа в здание. Кнопка для санузла | 1 |
| 3 | Пандус (наружный) | 1 |
| 4 | Табличка на санузел (туалет для инвалидов) | 1 |
| 5 | Сиденье (насадка) для унитаза (грузоподъемность 136 кг) | 1 |
| 6 | Нетактильная пиктограмма доступность для инвалидов в креслах-колясках | 1 |
| 7 | Нетактильная пиктограмма доступность для инвалидов по слуху | 1 |
| 8 | Поручни инвалидные (для инвалидов) ПР-06-1000  | 8 шт |
| 9 | Поручни инвалидные (для помещений, ванны и туалета) ПР-09-1500  | 6 шт |
| 10 | Самоклеющаяся желтая тактильная лента в комплекте с поворотами | 2 |
| 11 | Напольное покрытие для организации маршрутов движения для маломобильных групп населения, инвалидов | 1 |
| 12 | Организация антискользящей поверхности 7 м порог и 5 м тамбур | 12 м |
| 13 | Предупреждающие полосы перед каждым кабинетом | 10 шт |
| 14 | Круги наклейки на двери желтые стандартные по ГОСТ | 6 шт |
| 15 | Таблички по брайлю с названиями кабинетов (формат А4) | 9 шт |
| 16 | Уголок желтый на ступеньки входной группы 30 х30 мм | 30 м |
| 17 | Табличка по брайлю с названием учреждения (30х60 см) | 1 |
| 18 | Оборудование автостоянки для инвалидов, в том числе: |  |
|  | Дорожный знак Знак «Р» Знак «Для инвалидов» | 1 |
|  | Направляющие и предупреждающие по тротуарной плитке от стоянки до входа в здание | 60 м |
| 19 | Комплект оборудования для проведения занятий с участием лиц с нарушением слуха на 11 посадочных мест.Настенный громкоговоритель (MASK6-W)Кронштейн проекторный | 121 |
|  | **Корпус № 5** |  |
| 1 | Лестничное гусеничное подъемное устройство для перемещения инвалидов (грузоподъемность 130 кг) | 1 |
| 2 | Платформа подъемная с вертикальным перемещением для инвалидных колясок (с ограждением, радиоканал) (грузоподъемность до 250 кг) | 1 |
| 3 | Тактильная плитка «Внимание, препятствие» для улицы | 1,53м2+1,698м2 |
| 4 | Насадка (сиденье) на унитаз с поручнями (грузоподъемность 136 кг) | 2 |